
文创园区及拉萨火车站文旅提升项目
采购需求

一、项目概述
文创园入口区域因地制宜，利用现有挡墙与广告位资源，打造主题长廊。通过色彩鲜明的彩绘手法，生动表达主题立意与形象展示，成为兼具文化厚度与打卡热度的城市地标节点。高新区火车站出口的长廊区域，拟对长廊立柱与横梁内容进行主题化艺术改造。
二、设计要求
（一）文创园区
1.设计主题鲜明。可以通过“汉藏交流”的主题立意表达民族团结、文化交融、家国情怀。
2.文旅元素运用无误。设计图内的所有涉及的文化元素、景观元素等100%无误，正式施工前需组织民俗、景观、非遗、文化相关领域专家进行评审，评审通过确认导向无误后方可施工。
3.叙事连贯。入口东侧墙面与挡墙上广告牌应形成“主题形象长廊”，设计需有连贯的视觉节奏与故事逻辑。
4.原创性。设计方案须为原创，不得侵犯第三方知识产权
5.设计图及实景效果图。需提供不少于3版不同风格完整版设计展开图及墙面与广告牌立体层次的实景效果示意图。
（二）高新区火车站
1.特色突出。设计要求叙事清晰、层次分明，兼顾艺术性与识别性。通过“一柱一特色、一柱一主题”，集中展现独有的自然风光、民俗风情，打造拉萨文旅展示窗口。
2.文旅元素运用无误。设计图内的所有涉及的文化元素、景观元素等100%无误，正式施工前需组织民俗、景观、非遗、文化相关领域专家进行评审，确认导向无误后方可施工。
3.连贯性。横梁区域以符合主题表达的形式与立柱设计进行整体串联，避免视觉割裂。
4.原创性。设计方案须为原创，不得侵犯第三方知识产权
5.设计图及实景效果图。需提供不少于3版不同风格的完整版立柱（4面）展开设计图及横梁与立柱实景效果示意图。
三、商务要求
（一）质保期：整体质保2年，质保期内出现质量问题（如彩绘褪色、浮雕开裂脱落、灯光故障等）免费修复或更换。
（二）售后服务：接到故障通知4小时内响应，24小时内到达现场处理。
（三）培训：提供日常清洁、安全维护培训及书面手册。
（四）交付时间：合同签订后50日内完成全部设计、制作、安装、调试。
（五）施工要求：文明施工，设立安全警示标志，服从现场管理。
四、工艺及技术参数
	序号
	服务要求
	规格及技术要求 
	数量
	单位
	设计要求

	1
	文创园入口东侧墙面彩绘
	墙体部分高度1.53-2.54m，长度330m，面积约690㎡
基层处理：需解决现有墙面渗水、脱皮、变形、裂缝等问题，做好防水、抗裂基层处理，保证后续涂层附着力及耐久性。
3. 面层彩绘：采用优质外墙防水乳胶漆进行主题彩绘，色彩持久、耐紫外线、耐候性良好。彩绘完成后需喷涂专用保护层，具备防紫外线、防水功能。
	 690 
	㎡ 
	汉藏交融主题，色彩搭配与区域需协调，文化元素运用得当，提供不少于3版设计图。


	2
	文创园入口挡墙广告牌
	规格：高度2.5-5.1m，长度约115m，面积约428㎡。
2. 基层处理：同上述墙面处理标准，保证基层平整、牢固。
3. 面层涂料：采用高性能耐候性金属漆，具有强抗腐蚀、抗紫外线能力。金属牌之间的接缝需进行找平处理，保证整体平整度
	428
	㎡
	汉藏交融主题，纳入主题形象长廊，与墙面彩绘形成连贯视觉节奏，提供不少于3版设计图。并提供对应的实景效果图。

	3
	火车站出口区域立柱艺术装饰
	规格：方柱，周长3.96m×高度4.06m，共8根，每根4面，总面积约128.62㎡。
2. 艺术造型：采用高精度立体成型工艺（如玻璃钢浮雕+3D打印技术），实现高密度、高精度的浮雕图案。人物及主体物细节清晰，造型生动。
3. 结构要求：内置承重骨架（如热镀锌钢材），保证安全稳固。表面喷涂抗氧化、耐候性强的金属质感汽车漆（仿红砂岩效果），并喷涂清漆提升耐久性。  
	128.62 
	㎡
	主题围绕拉萨县区景观或非遗文化开展设计，体现一柱一特色，元素运用得当，无文化错漏，与火车站整体氛围搭配。
不少于3版设计。并提供实景效果图。

	4
	火车站出口区域立柱上横梁
	1.规格：长度126m，高度0.6m，面积约75.6㎡。
2. 艺术造型：采用纤维增强复合材料（如GRC）进行表面浮雕造型，线条流畅、表面光滑。内置镀锌钢龙骨体系。
3. 表面喷涂保护漆，保证耐候性。
	75.6
	㎡
	串联立柱设计风格，避免视觉割裂。设计要求同上。

	5
	火车站出口区域夜景氛围
	1. 规格：外周长132m，内周长118m，总长度220m。
2. 照明设备：定制高原环境专用LED洗墙灯，防护等级不低于IP65，色温适合暖色调（3000K-4000K），具备防紫外线、耐低温性能。
3. 包含管线、电源安装及调试。
	220 
	米
	与火车站整体氛围协调，灯光均匀柔和
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